# Программное обеспечение «PowerGraph® 3.3 Demo»

© Dmitry Yu. Izmailov, 2002-2026. Все права защищены.

### СОДЕРЖАНИЕ

PG3DEMO\ - демонстрационная версия ПО «PowerGraph 3.x» (для установки запустите Setup.exe)

PGraph.chm - справочное руководство ПО «PowerGraph 3.x»

### ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ

- NI-DAQmx: любые устройства аналогового ввода «National Instruments»
- DAQNavi: любые устройства аналогового ввода «Advantech»
- 1-Wire: DS1820, DS18S20, DS18B20, DS1822, DS1825, DS2450
- ADAM-4000, I-7000, NuDAM-6000, EX-9000
- E14-140 (E-140), E14-440 (E-440), E-154, E16, E-502, E20-10, E-24, E-270
- L-502, L-761, L-780, L-783, L-791
- LTR11, LTR12, LTR22, LTR24, LTR25, LTR27, LTR51, LTR114, LTR210, LTR212, LTR216
- LA-2USB, LA-20USB, LA-50USB, LA-i24USB
- USB-3000, QMS10, QMS15, QMS17, QMS20, QMS85
- EL100, EL200
- ZET210, ZET220, ZET230
- ADA-1406, m-DAQ12, m-DAQ14, SimSys(USB)
- B-211(A), B-221, B-411, B-421(M), B-480(G)
- USB-1208FS, USB-TC
- USB-1901, USB-1902, USB-2405
- LabJack-U3, LabJack-U6, LabJack-UE9
- Hantek6074, Hantek6104, Hantek6204, Hantek6254, Hantek6022 (DSO-6022BE, DSO-6022BL)
- DMM: цифровые мультиметры
- Аналитические приборы: Эксперт-001/002/003/006/007
- Тензоусилители: AT1
- Газоанализаторы: АКПМ-01/02, ИГМ-014, Сенсон-M, Сенсон-SM-9001, Оптосенс-MIPEX, Winsen-MH
- OPC-серверы
- ADC-10-F103C

К началу

### НАЗНАЧЕНИЕ

1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка данных в режиме реального времени.
3. Редактирование, анализ и обработка данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.

К началу

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Поддержка устройств сбора данных
2. Регистрация данных
3. Визуализация данных
4. Редактирование данных
5. Обработка данных
6. Анализ данных
7. Печать данных
8. Файлы, экспорт и импорт данных

К началу

#### 1. Поддержка устройств сбора данных:

- расширяемая библиотека драйверов, включающая платы и модули АЦП, измерительные приборы, виртуальные генераторы сигналов, компьютерные устройства ввода и звукозаписи;
- возможность подключения новых устройств и источников сигналов;
- поддержка управляющих компонентов устройств (цифровые входы/выходы, ЦАП’ы и др.).

К началу

#### 2. Регистрация данных:

- предварительный мониторинг входных сигналов;
- индивидуальная настройка и калибровка каналов;
- использование любых единиц измерения сигналов;
- выбор произвольного набора каналов для регистрации;
- использование произвольной скорости записи (частоты оцифровки);
- аппаратная и программная синхронизация сбора данных (счетчики, таймеры, по уровню сигнала с записью пред- и пост-истории);
- сохранение и отображение параметров сбора данных (тип устройства, дата, время, скорость и длительность регистрации);
- запись серии независимых измерений (блоков данных) в один файл;
- установка текстовых меток (комментариев) на ленте записи;
- ввод и хранение текстовой информации (заметки, примечания, протокол измерений) для каждого блока данных и для всего файла.

К началу

#### 3. Визуализация данных:

- визуализация сигналов в режимах самописца и осциллографа;
- эффективная система графического представления больших объемов данных;
- выбор формата значений шкалы времени (часы, минуты, секунды и т.д.);
- выбор произвольного набора каналов для отображения;
- независимое позиционирование и масштабирование графиков;
- изменение цвета и стиля графиков и сетки;

К началу

#### 4. Редактирование данных:

- возможность выделения участка данных для редактирования и анализа;
- добавление к текущей записи данных из других файлов;
- изменение последовательности блоков данных;
- прореживание и усреднение данных по времени;
- корректировка данных с использованием статистических значений;
- графическое редактирование отдельных значений сигнала.

К началу

#### 5. Обработка данных:

- обширная библиотека функций цифровой обработки сигналов: калибровка и корректировка, частотная и амплитудная фильтрация, дифференцирование и интегрирование, расчет параметров циклических сигналов, вычисление полинома, арифметические и логические операции, тригонометрические, логарифмические и другие математические функции;
- цифровая обработка сигналов в режиме реального времени;
- создание новых каналов с расчетными данными;
- неограниченное количество промежуточных вычислений;
- запись протокола вычислений для повторного использования комплексных алгоритмов математической обработки.

К началу

#### 6. Анализ данных:

- определение параметров сигналов по графикам с помощью скользящих маркеров;
- дополнительные графические построения - проекции, касательные, статистические уровни и расчетные прямые;
- многофункциональный спектроанализатор - построение различных типов спектральных графиков, расчет статистических значений в заданных частотных полосах, непрерывная регистрация данных с построением спектров в режиме реального времени;
- двухкоординатный осциллограф - построение графиков межканальных зависимостей, в том числе в режиме реального времени;
- гистограмма распределения сигналов по амплитуде;
- библиотека статистических и информационных функций анализа данных.

К началу

#### 7. Печать данных:

- печать графиков и сетки в масштабе миллиметровой бумаги;
- печать данных всего файла, отдельного блока или выделенного участка;
- печать нескольких блоков данных на одном листе или каждого блока на отдельных листах;
- печать в режимах независимых графиков, совмещения сеток и совмещения нулевых уровней графиков;
- выбор печатаемых элементов страницы (имя файла, оси X и Y, заголовки и параметры блоков данных, текстовые заметки);
- экспорт страниц печати в формате масштабируемых векторных рисунков (метафайлов).

К началу

#### 8. Файлы, экспорт и импорт данных:

- эффективный формат файлов, позволяющий хранить вместе с данными различные настройки, дополнительный текст и таблицы расчетных значений;
- сохранение и использование индивидуальных настроек для каждого типа измерений;
- импорт и экспорт текстовых файлов;
- импорт и экспорт звуковых файлов;
- импорт и экспорт двоичных файлов;
- импорт и экспорт данных в текстовом формате через буфер обмена.

К началу

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УТИЛИТЫ:

- Digital Voltmeter (Цифровой вольтметр) - предназначена для отображения численных значений входных сигналов и позволяет использовать АЦП в качестве обычного цифрового тестера. Поддерживается до 16 цифровых дисплеев, калибровка входных сигналов, однократный и циклический режимы измерений.
- File Recorder (Запись файлов) – предназначена для непосредственной регистрации сигналов в файл. Позволяет осуществлять автоматическую запись серии файлов с синхронизацией по времени, счетчику значений и уровню сигналов. Может использоваться для автономного сбора данных, не требующего присутствия оператора.
- File Viewer (Просмотр файлов) - предназначена для быстрого просмотра и поиска файлов, содержащих аналоговые сигналы. Позволяет одновременно визуализировать данные в режимах осциллограммы и спектрограммы, экспортировать данные в текстовом, звуковом и двоичном форматах, а также разделять длинные файлы на серию файлов меньшего размера с заданным шагом.

К началу

### МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- операционная система Windows (XP, Vista, 7, 8, 10);
- 128 Мб оперативной памяти;
- 50 Мб дискового пространства.

К началу

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- WEB: http://www.powergraph.ru
- Email: soft@powergraph.ru
- Телефон: +7(495)961-47-30

К началу